	PRESIONS DELS PNEUMÀTICS PER LES AUTOCARAVANES

	Vehicles
	Pneumàtics
	Rodes
	Presions (bar)
	Pneumàtics recomanats
	Presions (bar)

	Marques
	Models
	Dimensions
	Traseres
	Davanteres
	Traseres
	Mides
	Model
	Davanteres
	Traseres

	Citroën
	C25
	185/75R 14 C 102/100N
	Senzilles
	4,5
	4,5
	195/75 R 14 C 106/104N
	XC Càmping
	4,5
	5,5

	Peugeot
	J5
	185/75R 14 C 102/100N
	Senzilles
	4,5
	4,5
	195/75 R 14 C 106/104N
	XC Càmping
	4,5
	5,5

	Renault
	Tràfic
	185/75R 14 C 102/100N
	Senzilles
	4,5
	4,5
	195/75 R 14 C 106/104N
	XC Càmping
	4,5
	5,5

	Ford
	Transit
	195/75 R 14 C 102/100N
	Senzilles
	3,75
	3,75
	195/75 R 14 C 106/104N
	XC Càmping
	4,5
	5,5

	Iveco
	Daily
	195/75 R 14 C 106/104N
	Dobles
	4,5
	4,0
	195/75 R 14 C 106/104N
	XC Càmping
	4,5
	4,0

	Citroën
	Jumper
	195/70 R 15 C 103/101Q
	Senzilles
	4,5
	4,5
	215/70 R 15 C 109/107Q
	XC Càmping
	4,5
	5,5

	Fiat
	Ducato
	205/70 R 15 C 106/104Q
	Senzilles
	4,5
	4,5
	215/70 R 15 C 109/107Q
	XC Càmping
	4,5
	5,5

	Peugeot
	Boxer
	215/70 R 15 C 109/107Q
	Senzilles
	4,5
	4,5
	215/70 R 15 C 109/107Q
	XC Càmping
	4,5
	5,5

	Citroën
	C25
	195/75 R 16 C 107/105N
	Senzilles
	4,5
	4,5
	195/75 R 16 C 107/154N
	XC Càmping
	4,5
	5,5

	Peugeot
	J5
	195/75 R 16 C 107/105N
	Senzilles
	4,5
	4,5
	195/75 R 16 C 107/154N
	XC Càmping
	4,5
	5,5

	Iveco
	Daily
	195/75 R 16 C 107/105N
	Dobles
	4,5
	4,0
	195/75 R 16 C 107/154N
	XC Càmping
	4,5
	4,0

	Citroën
	Jumper
	215/75 R 16 C 113/111N
	Senzilles
	4,5
	4,5
	215/70 R 16 C 113/111N
	XC Càmping
	4,5
	5,5

	Fiat
	Ducato
	215/75 R 16 C 113/111N
	Senzilles
	4,5
	4,5
	215/70 R 16 C 113/111N
	XC Càmping
	4,5
	5,5

	Iveco
	Daily
	215/75 R 16 C 113/111N
	Senzilles
	4,5
	4,5
	215/70 R 16 C 113/111N
	XC Càmping
	4,5
	5,5

	Peugeot
	Boxer
	215/75 R 16 C 113/111N
	Senzilles
	4,5
	4,5
	215/70 R 16 C 113/111N
	XC Càmping
	4,5
	5,5

	Equipament homogeni per eix: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NOTA: Las vàlvules de turisme, en cautxú (tipus "SNAP-IN") estan previstes per una utilització a pressió nominal en fred de 4,5 bars màxim, 

	 a pressions més altes, utilitzar vàlvules metàl·liques (tipus "CLAMP-IN).
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Amplada del pneumatic, en millimetres
Perfil:relacid alcadafamplada del pneumétic
Tipus: ‘R’ equival a radial

Uianda: Didmetre interior en polzades
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